

**BLE\_FOTA APP使用指南**

设备长按2s开机后：


1.打开BLE\_FOTA APP,点击Refresh扫描蓝牙设备



2.选中需要升级的设备，点击Connect



3.如下图所示，依次点击选择文件，添加文件“V2\_3\_3\_ota.bin”和“V2\_2\_3\_signature.bin”，最后点击Start\_FOTA开始升级




4.升级时，界面下方会有升级进度，OTA complete,status:0表示升级成功


 

**校验**：


OTA完成设备自动重启后，打开 NRF connect APP，连接对应设备:




点击UUID为8801的服务：




找到UUID为8807的属性，点击右侧向下的箭头：




确认版本升级到2.3.3：



找到UUID为8807的属性，点击右侧向上的箭头：



输入1B010100, 点击SEND，设备会弹出关机提示框，并于5s后关机：



屏幕熄灭后，短按按键，无法点亮屏幕，确保关机成功。